1. **Кто допускается к самостоятельной работе в качестве стропальщика?**
2. Рабочий основных профессий после инструктажа
3. Лица, прошедшие профессиональную подготовку на базе УКК и инструктаж на рабочем месте
4. Лица, имеющие среднее образование
5. Лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прошедшие инструктаж по безопасному ведению работ, стажировку и проверку знаний
6. Лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие: специальное обучение по профессии и имеющие квалификационное удостоверение; медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью; вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, пожарно-технический минимум; стажировку на рабочем месте 21 рабочую смену, обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.
7. **В каких случаях и кем назначается сигнальщик?**
8. Когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления (или люльки подъемника, вышки), должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков - назначается бригадиром
9. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления (с места управления), и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радио- или телефонной связи, для передачи сигнала крановщику (машинисту подъемника, оператору) должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Сигнальщики назначаются инженерно-техническим работником, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.
10. Когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления (с места управления) и установлена двусторонняя радио- или телефонная связь должен быть назначен специально обученный сигнальщик - назначается специалистом, ответственным за безопасное производство работ ПС.
11. **Какие аттестованные инженерно-технические работники, ответственные за промышленную безопасность при эксплуатации подъемных сооружений (ПС), назначаются в эксплуатирующих организациях?**
12. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС
13. Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
14. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС
15. Все перечисленные ответственные лица
16. **Кому в своей работе подчиняется стропальщик?**
17. Никому, стропальщик производит зацеп груза и дает знак крановщику на его перемещение
18. Машинисту крана
19. Мастеру
20. Специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС
21. Специалисту, ответственному за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС
22. **Какими документами должны руководствоваться стропальщики в процессе проведения грузоподъемных операций?**
23. Наряд-допуск
24. ППР и/или Технологическая карта
25. Производственная инструкция
26. Задание на работу
27. **Если в процессе проведения грузоподъемных операций, между крановщиком и стропальщиком возникли разногласия по правилам строповки и подъема грузов, то кто принимает итоговое решение?**
28. Крановщик
29. Бригадир стропальщиков
30. Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии
31. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС
32. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС
33. Конфликтная комиссия
34. **Какая группа по электробезопасности должна быть у стропальщика?**
35. Не ниже второй
36. Не ниже четвертой
37. Не предъявляется требований
38. Не ниже третьей
39. Первая
40. **Где должно быть организованно обучение по профессии «Стропальщик»?**
41. В организации эксплуатирующей подъемное средство
42. На курсах стропальщика
43. В специализированном учебном центре, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности
44. Только индивидуальное обучение