|  |
| --- |
| 1. Графики ТО и ТР, их назначение:  **Графики ТО и ТР предназначены для выполнения ТО и ТР нефтепромыслового оборудования с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии**  Графики ТО и ТР предназначены для поддержания оборудования в работоспособном состоянии  Графики ТО и ТР предназначены для планирования работ по ТО и ТР нефтепромыслового оборудования, с целью составления планов работ |
| 2. Требования к исполнению заземления насосных агрегатов для перекачки ЛВЖ:  **Корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие продукты, должны быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами**  Насосные агрегаты должны быть заземлены проводом соответствующего сечения  Насосные агрегаты должны быть заземлены в местах, обозначенных производителем |